|  |  |
| --- | --- |
| Picture background | **Информационное сообщение**  **Дата несчастного случая**: 24.07.2024.  **Ведомственная принадлежность**: Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа  **Профессия**: Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда.  **Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** На территории кустовой площадки скважин расположены: комплектно-трансформаторная подстанция наружной установки, площадка наземного электрооборудования, блок контроля и управления, измерительная установка.  **Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** Приставная площадка обслуживания фонтанной арматуры скважин высотой 60 см. |

**Краткое описание несчастного случая:** Во время рабочей смены на кустовой площадке пострадавший увидел, что на скважине отсутствует часть шпилек на фланцевых соединениях и принял решение провести работы по установке и перетяжке шпилек (данная работа входит в должностные обязанности оператора ДНГ). Для проведения работ пострадавший применил приставную площадку для обслуживания фонтанной арматуры (далее – площадка) высотой 60 см, которую установил на неровную поверхность. В этот день шел дождь, поверхность площадки была скользкая. Во время работы уронил ключ на землю. Он спустился с площадки, поднял ключ и начал повторно подниматься на площадку, в этот момент площадка сместилась в сторону, и начал соскальзывать, потерял равновесие и упал. В момент падения пострадавший подобрал к лицу руки, сгруппировался, и ударился левым боком об угол площадки и упал на землю. Пострадавший был доставлен в ОКБ г. Пыть-Ях.

**Вид происшествия**: Падение пострадавшего с высоты, в том числе падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившиеся в неосторожном и поспешном подъеме на приставную площадку для обслуживания фонтанной арматуры скважины.

**Сопутствующая:** Отсутствует.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий